**Conjunto de duche autodreno com misturadora mecânica EP**

Misturadora mecânica EP

Com ligações standard

Referência: **2239EPSHYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM com dispositivo auto drenagem:

• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão :

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4.

. • Chuveiro cromado (ref. 811) com flexível (ref. 834T3) e suporte parede inclinável cromado (ref. 845).

 • Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Garantia 30 anos.