**Conjunto de duche com misturadora mecânicaEP**

Misturadora mecânica EP

Com ligações standard

Referência: **2239EPSKIT**

Info Prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM com :

• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão :

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4".

. • Chuveiro deslizante (ref. 811) com barra cromada (ref. 820) com saboneteira e flexível (ref. 834T1).

 Garantia 30 anos.