**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3**

Abertura suave, torneiras de segurança

Monocomando, para divisória, L.190

Referência: **794165**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando mural:

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização de ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado L.190 mm.

Fixação mural para atravessar a parede.

Flexíveis PEX 3/8” com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.