**Misturadora mecânica sequencial de lavatório para parede**

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável L.200

Com ligações standard

Referência: **2436S**

Info Prescrição

Misturadora mecânica sequencial de lavatório para parede.

Abertura e fecho sobre a água fria num plano de 90°.

Bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora com cartucho cerâmico Ø 35.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.

Altura de instalação aconselhada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica sequencial, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilididade reduzida.

Garantia 30 anos.