**Urinol suspenso FINO**

Inox 304 polido satinado - Entrada de água posterior

Referência: **135710**

Info Prescrição

Urinol individual suspenso sem flange.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard no mercado.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Entrada de água posterior (encastrada).

Saída de esgoto horizontal encastrada ou visível. Sifão oculto.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em inox.

Fornecido com um sifão de 1”1/2. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 litros.

Peso: 3,5 kg.

Garantia 30 anos.