**Urinol coletivo suspenso**

Inox 304 polido satinado - L. 2400 mm

Referência: **130120**

Info Prescrição

Urinol coletivo suspenso, 2400 x 575 x 275 mm.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água superior F1/2.

Fornecido com 1 difusor em Inox (tubo horizontal perfurado) que permite uma limpeza completa da parede do urinol.

Economia de água: ótima limpeza com um débito de 0,1 l/seg., por serviço, ou seja 0,3 litro por utilização.

Saída de esgoto à direita. Válvula 1"1/2.

Fornecido com fixações.

Possibilidade de adicionar um ou mais separadores em Inox 304 bacteriostático (ref. 100900). A fixar diretamente sobre o urinol no local desejado.

Conselho de instalação: se desejar instalar 2 urinóis lado a lado, recomendamos que encomende um urinol com saída de esgoto à esquerda e outro com saída de esgoto à direita.

Peso: 32,1 kg.

Garantia 30 anos.