**Misturadora de duche com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora mecânica, manípulo aberto

Com ligações standard

Referência: **2539EPS**

Info Prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM com equilíbrio de pressão.

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações standard M1/2" M3/4".

Garantia 30 anos.