**Enrolador automático**

Com mangueira L. 15 m e pistola

Referência: **5676T2**

Info Prescrição

Enrolador automático, equipado com pistola antichoque e com mangueira de L.15 m com rolo-guia.

Temperatura máxima de utilização: 50°C.

Débito 23 l/min a 3 bar.

Pressão máxima: 20 bar, 12 bar com pistola.

Enrolador com tambor Ø 425 em ABS.

Suporte em inox 304.

A completar com torneira de segurança de esquadria com desconector integrado, impedindo a aspiração das águas utilizadas nas redes de água.

Enrolador com garantia de 30 anos.