**Separador para urinol coletivo suspenso**

Inox 304 polido satinado - H. 430 mm

Referência: **100900**

Info Prescrição

Separador para urinol coletivo suspenso.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

A fixar diretamente sobre o urinol no local desejado.

Instalar apenas sobre os urinóis coletivos suspensos refs. 130100, 130110 e 130120.

Garantia 30 anos.