**Misturadora de comando à distância com equilíbrio de pressão**

Manípulo aberto

Referência: **2542EP**

Info Prescrição

Misturadora com equilíbrio de pressão (apenas) de comando à distância de bancada.

Segurança anti-queimaduras : débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão.

Comando por manípulo aberto.

Tubo de saída de água misturada em latão L.160.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.