**Conjunto de pré-lavagem preto sem torneiras com coluna longa**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **433722**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem preto sem torneiras adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

- Débito pleno em 1/4 de volta.

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010).

Chuveiro com difusor anticalcário com bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

Coluna longa 3/4" en inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Combinado de pré-lavagem com garantia de 30 anos.

Este modelo de conjunto, sem torneiras, é composto por peças de substituição para a renovação dos dispositivos de pré-lavagem.