**Conjunto de pré-lavagem preto sem torneiras com coluna curta**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **433622**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem preto sem torneiras adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

- Débito pleno em 1/4 de volta.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010).

Chuveiro com difusor anticalcário com bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

Coluna curta 3/4" de latão para torneira mural.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Este modelo de conjunto, sem torneiras, é composto por peças de substituição para a renovação dos dispositivos de pré-lavagem.