**Barra de apoio reta Inox satinado, 1050 mm Ø 32**

Inox polido satinado UltraSatin

Ø 32

Referência: **50510S**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 1050 mm.

Utilização como barra de apoio ou elevação para WC, duche ou banheira.

Barra de apoio reta em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em inox 304.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE