**Misturadora mecânica de lavatório**

Misturadora de parede com bica orientável L.200, manípulo aberto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2445**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de parede para lavatório.

Bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptada às restrições do meio hospitalar.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.