**Misturadora mecânica de lavatório**

Misturadora de parede com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150

Com ligações standard

Referência: **2445LS**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de parede para lavatório.

Bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Fornecido com ligações standard M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.