**Misturadora de lavatório mecânica mural**

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2445S**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica mural.

Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.

Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilididade reduzida (PMR).

Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.