**Lavatório mural MINI BAILA**

Inox 304 duplo acabamento

Sem furo para torneira

Referência: **120182**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Um verdadeiro elemento de decoração.

Inox 304 bacteriostático.

Duplo acabamento: interior da cuba com acabamento polido brilhante e exterior da cuba com acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1 mm.

Acabamento anticortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantia 30 anos.