**Barra de duche angular com barra vertical deslizante Inox brilhante**

Inox polido brihante UltraPolish

Ø 32, para banco de duche para pendurar

Referência: **5481P**

Info Prescrição

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical regulável Ø 32, para PMR.

Pode ser colocado um banco de duche de pendurar (a encomendar separadamente).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte para chuveiro e/ou saboneteira.

Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche….).

Dimensões : 1 160 x 750 x 750 mm.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em Inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.