**Tapa fixações para barra rebatível Be-Line® com placa de fixação**

Antracide metalizado

Com placa de fixação

Referência: **511950FC**

Info Prescrição

Tapa fixação para barra de apoio rebatível Be-Line®.

Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio WC é retirada.

Limita o número de barras de apoio rebatíveis num espaço, permitindo a sua colocação apenas se necessário.

Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida (PMR).

Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.

Tapa fixação antracite metalizado com placa de fixação.

Garantia 30 anos.