**Lavatório TEK**

Inox 304 polido satinado - Mural com evacuação oculta

Com torneira integrada

Referência: **161340**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado e sifão oculto.

Fornecido com uma torneira temporizada: botão de pressão inviolável antibloqueio em Inox, temporização de 7 segundos.

Válvula com grelha plana perfurada, sem parafuso: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com sifão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 8,6 kg.

Garantia 30 anos.