**Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural**

Misturadora mecânica suencial com bica orientável/fixa L.200

Com ligações standard

Referência: **2641S**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mural mecânica sequencial.

Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Misturadora mural com bica orientável inferior L.200 com saída BIOSAFE higiénica.

Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.

Fornecido com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4”.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilididade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.