**Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede**

Misturadora mecânica sequencial com bica fixa L.200

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2437S**

Info Prescrição

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório.

Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 90°.

Misturadora de parede com bica plana fixa inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água nestes tubos, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.

Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas standard.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia 30 anos.