**Tubo de descarga**

Para sanita com TEMPOMATIC, TEMPOFLUX ou TEMPOCHASSE

PVC e PEHD

Referência: **769500**

Info Prescrição

Tubo de descarga para atravessar a parede / encastrar para sanita.

Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 e TEMPOCHASSE.

Tubo PVC e PEHD.

Para encastrar ou para atravessar a parede ≥ 60 mm.

Ø 26/32 com emboque de junção.

L.670 mm, H. 703-783 mm

Garantia 30 anos.