**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3**

Torneira eletrónica por corrente

Referência: **543100**

Info Prescrição

Estrutura de suporte com torneira eletrónica de urinol:

Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.

Fixação ao pavimento e à parede portadora por suportes fornecidos.

Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.

Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.

Manga de evacuação e junta de estanquidade Ø 50.

Fornecido pré-montado.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Compatível com paredes em alvenaria 40 a 190 mm.

Equipada com torneira eletrónica TEMPOMATIC M1/2”:

Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.

Prever transformador 230/12 V.

Ativado após 3 segundos de presença.

Possibilidade de limpeza automática.

Temporização pré-regulada a ~3 seg, ajustável de 3 a 12 seg.

Limpeza higiénica periódica todas as 24h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.

Espelho embutido.

Perno roscado recortável.

Compatibilidade com águas pluviais.

Adaptado para PMR.

Características técnicas: ver TEMPOMATIC urinol ref. 428200.

Garantia 30 anos.