**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3**

Pilha integrada

Para painel, Eletrónica integrada

Referência: **443016**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de lavatório para painel:

Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6 V integrada.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo de latão maciço cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos com pictograma que permite identificação imediata.

Fixação para painel de 1 a 4 mm.

Ø 50, L.190 mm.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.