**Torneira temporizada de urinol TEMPOSOFT 2**

Temporizada a 7 segundos

Reta, Abertura suave

Referência: **777807**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol exterior:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação na parede à face.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço cromado M1/2".

Reta para alimentação em linha.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.