**Torneira temporizada de urinol TEMPOSTOP**

Temporizada a 7 segundos

Esquadria 1/2"

Referência: **778007**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol exterior:

Para urinol vulgar, sifónico ou selha.

Instalação na parede à face.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Compatível com águas pluviais.

Corpo de latão maciço cromado M1/2".

Espelho mural.

Esquadria para alimentação encastrada.

Garantia 30 anos.