

Torneira temporizada de urinol TEMPOSTOP
Temporização 3 segundos
Encastrada, com espelho inox

Referência: 777930


Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol encastrada:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação encastrada.

Profundidade de encastre regulável de 20 a 35 mm.

Espelho em inox Ø 130 mm.

Temporização ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço M1/2".

Garantia 30 anos.





Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).
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