**Mangueira para enrolador**

L. 15 m

Referência: **435576**

Info Prescrição

Flexível L. 15 m para enrolador 5675T2 e 5676T2.

Temperatura máxima de utilização: 70°C.

Pressão máxima: 20 bar em contínuo.