**Válvula para lavatório HYGIÉNA**

Válvula com grelha côncava

M1"1/4, versão curta

Referência: **6110**

Info Prescrição

Válvula higiénica de lavatório M1"1/4 com grelha côncava (sem retenção de água).

Passagem de água livre, sem parafuso central (evita a inscrustação de resíduos e diminui os nichos bacterianos).

Grelha de latão polido cromado, corpo em ABS cromado.

Aperto mín. 1 mm, máx. 2 mm.

Conforme a norma NF EN 274-1.