**Porta piaçaba WC mural com escova Be-Line®**

Modelo para fixar com bloqueio antirroubo

Inox 304 epoxy antracite metalizado

Referência: **4048C**

Info Prescrição

Porta piaçaba WC mural com escova Be-Line®.

Modelo robusto de porta piaçaba mural com escova WC: fixação com bloqueio antirroubo.

Inox 304 bacteriostático antracite metalizado.

Fácil limpeza : copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.

Espessura do inox: corpo 1 mm.

Dimensões : Ø 90 x 330 mm.

Porta piaçaba WC com garantia de 30 anos.