**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora de parede com bica fixa L.200, manípulo aberto

Com ligações standard

Referência: **2455EPS**

Info Prescrição

Misturadora de parede para lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão.

Segurança anti-queimaduras: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Bica plana fixa inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão e limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações standard M1/2" M3/4".

Garantia 30 anos.