**Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

Misturadora bica orientável removível descartável

Referência: **2871T1EP**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório alta com equilíbrio de pressão SECURITHERM.

Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.18 0L.180.

Misturadora fornecida com 1 bica descartável removível.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Cartucho cerâmico Ø35 com equilíbrio de pressão e com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Corpo e base de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monocomando adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia da misturadora de 30 anos.