**Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX**

Temporizada a 7 segundos. Para urinol DELABIE FINO

Esquadria, Abertura suave

Referência: **778769**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol exterior:

Para urinol DELABIE FINO.

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovador integrado no espelho (patenteado).

Compatível com águas pluviais.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Corpo de latão maciço cromado M1/2".

Com tubo cromado.

Esquadria para alimentação encastrada.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.