**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

Bica orientável removível inox H.180

Referência: **2870T1EP**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório alta com equilíbrio de pressão SECURITHERM.

Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.180.

Misturadora fornecida com 2 bicas inox removíveis.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão e com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Corpo e base em latão cromado.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.185.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.