**Misturadora de banca com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

Bica orientável removível Inox H.320

Referência: **2870T3EP**

Info Prescrição

Misturadora de banca alta com equilíbrio de pressão SECURITHERM.

Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.320. Misturadora fornecida com 2 bicas Inox removíveis.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante sejam quais forem as variações de pressão e de débito.

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão e com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo e base em latão cromado.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.185.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.