**Porta rolo WC mural Be-Line®**

Suporte para rolo

Antracite metalizado

Referência: **511966C**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural Be-Line®.

Para papel WC em rolo.

Acabamento alumínio epoxy antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com as paredes claras.

Suporte de papel WC com fixações invisíveis.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Garantia 30 anos.