**Porta rolo WC mural Be-Line®**

Suporte para rolo

Branco mate

Referência: **511966W**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural Be-Line®.

Para papel WC em rolo.

Acabamento alumínio epoxy branco mate, proporciona um agradável contraste visual com as paredes escuras.

Suporte de papel WC com fixações invisíveis.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Garantia 30 anos.