**Lavatório mural UNITO**

Inox 304 polido satinado

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121830**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural, 395 x 405 mm.

Linha elegante e intemporal.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,6 kg.

Garantia 30 anos.