**Lava-mãos mural PMR XS**

Inox 304 polido satinado

Com furo para torneira Ø 35 à direita

Referência: **123400**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural.

Diâmetro interior do lava-mãos: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 à direita.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,9 kg.

Garantia 30 anos.