**Painel de duche eletrónico SPORTING 2**

Eletrónico por corrente, jato chuva

Alim. superior ou posterior, alumínio anodizado

Referência: **714800DP**

Info Prescrição

Painel de duche eletrónico:

Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.

Ligação orientável para alimentação superior ou posterior.

Estrutura extra plana com fixações ocultas.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 todas as 24 horas após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo com jato chuva.

Filtro acessível.

Torneira de segurança integrada.

Ligação M1/2" para alimentação de água misturada.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.