**Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM**

Corrente, termostático, jato chuva

Alimentação superior, alumínio anodizado

Referência: **714900DP**

Info Prescrição

Painel de duche termostático eletrónico:

Alimentação superior.

Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.

Estrutura extraplana com fixações ocultas.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 horas após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo com jato chuva.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis.

Torneiras de segurança integradas.

Ligação M1/2" superior.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A tecnologia SECURITHERM:

Misturadora de duche termostática diretamente integrada na cabeça do painel de duche.

Regulação da temperatura pelo instalador.

Temperatura estável, pré-regulada a 38°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.