**Porta rolo WC cinza para barra de apoio Be-Line®**

Rolo

Antracite metalizado

Referência: **511965C**

Info Prescrição

Porta rolo WC para barra de apoio rebatível Be-Line®.

Suporte para papel WC em rolo.

Acabamento antracite metalizado.

Instalação sem desmontar a barra de apoio para sanita.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Garantia 30 anos.