**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.135

Misturadora com manípulo aberto

Referência: **2520**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.135 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico clássico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.