**Misturadora de banca mecânica**

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.155 L.230

Misturadora com manípulo aberto

Referência: **2510**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica.

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.155 L.230 equipada com quebra-jatos higiénico.

Bica adaptada à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico clássico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso.

Corpo e bica de latão cromado.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilididade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando certificada NF Médical (França).

Garantia 30 anos.