**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora H.85 L.120, manÍpulo compacto

Vareta e válvula 1"1/4

Referência: **2720TEP**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório SECURITHERM EP com equilíbrio de pressão H.85 L.120 com quebra-jatos higiénico.

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.