**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

Misturadora mecânica bica orientável H.165 L.140

Referência: **2564T1**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.165 L.140.

Misturadora alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo e base de latão cromado.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora certificada NF Médical (França).

Garantia da misturadora de 30 anos.