**Misturadora de duche de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora de parede monocomando, manípulo aberto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2739EP**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica de parede monocomando.

Misturadora de parede monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras SECURITOUCH.

Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações STOP/CHECK excêntricas M1/2" M3/4, adaptadas às restrições dos hospitais.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Garantia 30 anos.