**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3**

Abertura suave

Monocomando

Referência: **794100**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando de bancada:

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.