**Torneira temporizada de lavatório TEMPOSTOP**

Parede, 1/2"

Referência: **746000**

Info Prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado M1/2".

Garantia 30 anos.